Susz, dnia 06.05.2014r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych proszę o złożenie oferty na

„Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w Gminie Susz”.

Termin realizacji zadania, do dnia: 13.06.2014r.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zadanie nr 1. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw przy ul Iławskiej w Suszu:
2. **Huśtawka wahadłowa podwójna** – konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym ożebrowaniem (płaskie oraz kubełkowe). Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
3. **Bujak na sprężynie pojedynczy** – konstrukcja z laminowanej sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości, osadzonej na sprężynie malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie. Urządzenie zamontowane za pomocą betonu na stałe w ziemi. Uchwyty oraz podnóżki ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Łączenia zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.
4. **Bujak na sprężynie czteroosobowy** - konstrukcja z laminowanej sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości, osadzonej na sprężynie malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie. Urządzenie zamontowane za pomocą betonu na stałe w ziemi. Uchwyty oraz podnóżki ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Łączenia zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego
5. **Ławka drewniana z oparciem – szt. 2.** Siedzisko i oparcie wykonane z desek ławkowych, impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo. Elementy drewniane zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
6. **Urządzenie zabawowe „Kółko i Krzyżyk”** – obrotowe elementy zamontowane na stałe nawiązujące do gry integracyjnej „Kółko i Krzyżyk”.
7. **Karuzela tarczowa siedząca** o konstrukcji metalowej zakotwiczona na stałe
w betonie. Karuzela zabezpieczona antykorozyjnie.
8. **Ślizg z tworzywa sztucznego** – 3m.
9. **Tablica informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw** o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie.
10. Zadanie nr 2. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Bałoszyce:
11. **Ścianka wspinaczkowa z liną do wspinania** – Konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Ścianka wspinaczkowa wykonana z płyty antypoślizgowej. Lina wspinaczkowa stalowa w oplocie z tworzywa sztucznego. Elementy łączone zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Elementy drewniane zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
12. Zadanie nr 3. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Emilianowo:
13. **Karuzela tarczowa** o konstrukcji metalowej zakotwiczona na stałe w betonie. Karuzela zabezpieczona antykorozyjnie.
14. **Ławostół** – Konstrukcja drewniana wykonana z desek impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo. Elementy złączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie wolnostojące.
15. Zadanie nr 4. Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w miejscowości Jawty Wielkie:
16. **Karuzela krzyżakowa z siedziskami** – konstrukcja rurowa czteroramienna, cynkowana, malowana proszkowo. Siedziska wykonane z gumy wzmacnianej metalową wkładką. Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami
z tworzywa sztucznego.
17. **Zjeżdżalnia** – wykonana z drewna impregnowanego ciśnieniowo, ślizg o długości 3m wykonany z tworzywa sztucznego, schodki z poręczą, podstawa konstrukcji zakotwiczona na kotwach stalowych w betonie.
18. **Huśtawka wahadłowa podwójna** – konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym ożebrowaniem (płaskie oraz kubełkowe). Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
19. Zadanie nr 5. Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w miejscowości Kamieniec:
20. **Huśtawka wahadłowa podwójna** – konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym ożebrowaniem (płaskie oraz kubełkowe). Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
21. Zadanie nr 6. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Olbrachtówko:
22. **Ławostół** – Konstrukcja drewniana wykonana z desek impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo. Elementy złączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie wolnostojące.
23. Zadanie nr 7. Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w miejscowości Różanki:
24. **Huśtawka wahadłowa podwójna** – konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym ożebrowaniem (płaskie oraz kubełkowe). Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
25. Zadanie nr 8. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Rudniki:
26. **Huśtawka wahadłowa pojedyncza** – podstawa oraz górna belka konstrukcji belka wykonana z okrągłego drewna litego, siedzisko z tworzywa sztucznego, łańcuchy - stal nierdzewna, elementy drewniane- kolor mahoń, elementy stalowe – kolor czerwony.
27. Zadanie nr 9. Dostawa oraz montaż elementów placu zabaw w miejscowości Lubnowy Małe:
28. **Karuzela krzyżakowa z siedziskami** – konstrukcja rurowa czteroramienna, cynkowana, malowana proszkowo. Siedziska wykonane z gumy wzmacnianej metalową wkładką. Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.
29. **Huśtawka ważka** –- drewniana ze stalową podstawą zabezpieczoną przed korozją, ramię zamontowane na tulei łożyskującej. Stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona
w ziemi i zalana betonem. Element drewniany wykonany z drewna impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo. Siedziska i uchwyty wykonane z sklejki wodoodpornej. Odbojniki typu opony zamontowane na stałe w ziemi.
30. **Huśtawka wahadłowa podwójna** – konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Łańcuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska gumowe ze stalowym ożebrowaniem (płaskie oraz kubełkowe). Elementy łączone ocynkowane, zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
31. **Konstrukcja pojazd (samochód) z przyczepą w formie zabudowanych ławek -** konstrukcja wykonana z drewna impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo.
32. **Piaskownica czworokątna** z kompletem siedzisk narożnych, elementy drewniane malowane na kolor mahoń, wymiary 2,5x2,5m. Drewno zaimpregnowane ciśnieniowo zgodnie z odpowiednimi normami.
33. **Ławka drewniana z oparciem – szt. 2.** Siedzisko i oparcie wykonane z desek ławkowych, impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo. Elementy drewniane zamontowane na kotwach stalowych, zabetonowane.
34. Susz – Os. Koszarowe:
35. **Huśtawka ważka** **czteroosobowa** –- drewniana ze stalową podstawą zabezpieczoną przed korozją, ramię zamontowane na tulei łożyskującej. Stalowa podstawa konstrukcji zakotwiczona w ziemi i zalana betonem. Element drewniany wykonany z drewna impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo. Siedziska i uchwyty wykonane z sklejki wodoodpornej. Odbojniki typu opony zamontowane na stałe w ziemi.
36. **Karuzela tarczowa** o konstrukcji drewnianej zakotwiczona na stałe w betonie.
37. **Bujak na sprężynie czteroosobowy** - konstrukcja z laminowanej sklejki wodoodpornej o bardzo wysokiej wytrzymałości, osadzonej na sprężynie malowanej proszkowo, zabezpieczonej antykorozyjnie. Urządzenie zamontowane za pomocą betonu na stałe w ziemi. Uchwyty oraz podnóżki ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Łączenia zabezpieczone nakładkami z tworzywa sztucznego.
38. **Tablica informacyjna drewniana z regulaminem placu zabaw** o wysokości maksymalnej 2,5m, osadzony w podłożu w betonie.

Podstawą wyboru oferty będą kryteria:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryterium** | **Maksymalna ilość pkt.** |
| Najniższa cena | 100 |

Odpowiedź na zapytanie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Suszu, ul. Wybickiego 6,
14-240 Susz najpóźniej do dnia **16.05.2014r.** do godziny **15.00.** Odpowiedź proszę przesłać: pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na druku stanowiącym załącznik do pisma. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych zgodnie z „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych w Gminie Susz”.

................................................................

nazwa, adres lub pieczątka Wykonawcy

**FORMULARZ OFERTY**

**na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa
w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych**

**w Gminie Susz**

na zadanie pn. :”Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw na terenie Gminy Susz”

(nazwa przedmiotu zamówienia)

Odpowiadając na przekazane zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

**Zadanie nr 1**

Brutto:………………………………zł., w tym ……….% podatku VAT.

**Zadanie nr 2**

Brutto:………………………………zł., w tym ……….% podatku VAT.

**Zadanie nr 3**

Brutto:………………………………zł., w tym ……….% podatku VAT.

**Zadanie nr 4**

Brutto:………………………………zł., w tym ……….% podatku VAT.

**Zadanie nr 5**

Brutto:………………………………zł., w tym ……….% podatku VAT.

**Zadanie nr 6**

Brutto:………………………………zł., w tym ……….% podatku VAT.

**Zadanie nr 7**

Brutto:………………………………zł., w tym ……….% podatku VAT.

**Zadanie nr 8**

Brutto:………………………………zł., w tym ……….% podatku VAT.

**Zadanie nr 9**

Brutto:………………………………zł., w tym ……….% podatku VAT.

**Zadanie nr 10**

Brutto:………………………………zł., w tym ……….% podatku VAT.

Nazwa wykonawcy/ firmy……………..…………………….……………………….….……………..

Siedziba wykonawcy/firmy…………..……………………..…………………….………...…………

Nr Tel.…………….…Nr. fax………………NIP……………………..REGON……………..............

nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS…………………………………………….

Nr konta bankowego………………………………………………….………………………………

**Oświadczam, że:**

1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń
2. Zapoznałem się z miejscem realizacji zamówienia i mam świadomość jego wykonania
3. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień publicznych
5. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
6. posiadam wiedzę i doświadczenie
7. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
8. jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

**Deklaruję ponadto:**

1. Zamówienie wykonam do dnia: 18.06.2014r.
2. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące.

…………………… …..…….............................................................

 (data) (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentacji

 wykonawcy lub pełnomocnika)