…………………………………… **Zał. Nr 2**

/ pieczęć wykonawcy/

**Przedmiar robót - kosztorys uproszczony**

**Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Iławskiej 29 i Iławskiej 31 w Suszu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis kosztorysowy** | **Jed.**  **miary** | **Ilość**  **jednostek** | **Cena**  **jed.**  **/zł./** | **Wartość**  **/zł./** |
|  | Rozebranie pokrycia dachu z dachówki | m2 | 360 |  |  |
|  | Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowych | m2 | 129 |  |  |
|  | Rozebranie łat | m2 | 489 |  |  |
|  | Rozebranie rynien nie nadających się do użytku | mb | 67 |  |  |
|  | Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku | mb | 31 |  |  |
|  | Usunięcie spróchniałych krokwi | szt. | 36 |  |  |
|  | Montaż nowych krokwi impregnowanych wymiar 8x16 cm długość 7,5 mb | szt. | 36 |  |  |
|  | Deskowanie połaci dachu – deski impregnowane gr. 22 mm | m2 | 489 |  |  |
|  | Ułożenie izolacji z papy 1x | m2 | 489 |  |  |
|  | Przybicie łat i kontr łat impregnowanych | m2 | 489 |  |  |
|  | Ułożenie dachówki ceramicznej na połaci dachu | m2 | 489 |  |  |
|  | Montaż gąsiorów ceramicznych | mb | 36 |  |  |
|  | Montaż gąsiorów początkowych i końcowych | szt. | 4 |  |  |
|  | Montaż kominka wentylacyjnego ceramicznego | szt. | 1 |  |  |
|  | Przemurowanie luźnych fragmentów kominów ponad połacią dachu | szt. | 5 |  |  |
|  | Docieplenie kominów płytami styropianowymi gr. 5 cm, wtopienie siatki elewacyjnej, montaż narożników metalowych, wyprawa tynkarska | m2 | 29 |  |  |
|  | Obróbki blacharskie kominów, ścian, pasów pod rynnowych ponad 25 cm blachą ocynkowaną | m2 | 33 |  |  |
|  | Obróbki blacharskie wiatrownic ponad 25 cm blachą ocynkowaną | m2 | 14 |  |  |
|  | Montaż rynien z blachy ocynkowanej Ø 135 mm | mb | 74 |  |  |
|  | Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej Ø 90 mm | mb | 30 |  |  |
|  | Montaż wyłazu dachowego | szt. | 2 |  |  |
|  | Montaż ławek kominiarskich | szt. | 4 |  |  |
|  | Montaż stopni kominiarskich | szt. | 4 |  |  |
|  | Montaż płotków przeciwśniegowych | mb | 57 |  |  |
|  | Docieplenie ścian bocznych facjat, ściany szczytowej budynku nr 31 od strony budynku nr 29 płytami styropianowymi o grubości 10 cm, wtopienie siatki elewacyjnej, montaż narożników elewacyjnych, wyprawa tynkarska. | m2 | 14 |  |  |
|  | Docieplenie lukarn płytami wełny mineralnej o grubości 10 cm, obróbka lukarn blachą ocynkowaną w kolorze zbliżonym do koloru dachówki. | szt. | 4 |  |  |
|  | Wymiana okna na okno PCV rozwierno-uchylne pojedyncze | szt. | 1 |  |  |
|  | Wywóz elementów z rozbiórki pokrycia dachu z utylizacją | kpl. | 1 |  |  |

**RAZEM NETTO ………….. zł.**

**VAT 8 % …………... zł.**

**OGÓŁEM …………... zł.**

słownie: ………………………………………………………………… zł. brutto

…………………………….

/ podpis wykonawcy/