…………………………………… **Zał. Nr 1**

 / pieczęć wykonawcy/

 **Kosztorys uproszczony - ofertowy**

**Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Wybickiego w Suszu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis kosztorysowy** | **Jed.****miary** | **Ilość****jednostek** | **Cena****jed.****/zł./** | **Wartość****/zł./** |
| 1. | Rozebranie rynien z blach nie nadającej się do użytku | mb | 86,50 |  |  |
| 2. | Rozebranie rur spustowych z blach nie nadającej się do użytku | mb | 64 |  |  |
| 3. | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów z blach nie nadającej się do użytku | m2 | 107 |  |  |
| 4. | Wykonanie obróbek z blach powlekanej o szer. w rozwinięciu pow. 25 cm  | m2 | 120 |  |  |
| 5. | Montaż stelażu z płyty OSB gr. min 15 cmna murkach ogniowych pod obróbkę blachy powlekanej 38 mb x 0,40 | m2 | 15 |  |  |
| 6. | Ułożenie izolacji powierzchni dachu papowego styropapą gr. 15 cm dwustronnie laminowaną | m2 | 60 |  |  |
| 7. | Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. warstwy ocieplenia 16 cm**Parametry:** - bezpieczna klasa reakcji na ogień A1- współczynnik przewodzenia ciepła min. 0,038 w/mk | m2 | 527 |  |  |
| 8. | Ułożenie papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm wierzchniego krycia Parametry:- papa wierzchniego krycia PV 250 S (SBS) | m2 | 627 |  |  |
| 9. | Montaż rur spustowych Ø120 mm z blachy tytanowo-cynkowej | mb | 64 |  |  |
| 10. | Montaż rynien Ø180 mm z blachy tytanowo-cynkowej | mb | 86,50 |  |  |
| 11. | Montaż siatki o oczkach 15x15 mm – zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych | m2 | 23,0 |  |  |
| 12. | Demontaż nakryw betonowych/ czapki kominowe/ gr. 5 cm | m2 | 6,0 |  |  |
| 13. | Zabetonowanie nakryw betonowych/ czapki kominowe/ gr. 5 cm | m2 | 6,0 |  |  |
| 14. | Uzupełnienie tynków kat III cementowo-wapiennych na kominach | m2 | 20,0 |  |  |
| 15. | Przygotowanie podłoża kominów- jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 134 |  |  |
| 16. | Ochrona narożników kominów wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 170 |  |  |
| 17. | Przyklejenie siatki na klej na pow. kominów | m2 | 134 |  |  |
| 18. | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z malowanie farba silikonową pow. kominów | m2 | 134 |  |  |
| 19. | Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm czapek kominowych | m2 | 25,0 |  |  |
| 20. | Obróbka blacharska z blach powlekanej czapek kominowych | m2 | 22,0 |  |  |
| 21. | Malowanie farba olejną 2x elementów stalowych drabiny, uchwytów instalacji odgromowe, wentylatorów | szt. | 25 |  |  |
| 22. | Rusztowanie zewnętrzne | kpl. | 1 |  |  |
| 23. | Wywóz betonów i blachy z rozbiórki na odl. do1 km | m3 | 1 |  |  |

 **RAZEM NETTO ………….. zł.**

 **VAT 23 % …………... zł.**

 **OGÓŁEM …………... zł.**

słownie: ………………………………………………………………… zł. brutto

 …………………………….

 / podpis wykonawcy/