…………………………………… **Zał. Nr 2**

/ pieczęć wykonawcy/

**Kosztorys uproszczony - ofertowy**

**Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Krzywcu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis kosztorysowy** | **Jed.**  **miary** | **Ilość**  **jednostek** | **Cena**  **jed.**  **/zł./** | **Wartość**  **netto**  **/zł./** |
| 1. | Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowych | m2 | 114 |  |  |
| 2. | Rozebranie łat | m2 | 114 |  |  |
| 3. | Rozebranie rynien nie nadających się do użytku | mb | 16 |  |  |
| 4. | Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku | mb | 8 |  |  |
| 5. | Deskowanie połaci dachu – deski gr. 22 mm | m2 | 114 |  |  |
| 6. | Ułożenie izolacji z papy 1x | m2 | 114 |  |  |
| 7. | Przybicie kontrłat i łat | m2 | 114 |  |  |
| 8. | Ułożenie blacho dachówki na połaci dachu  firmy,, Ruukki” lub równoważnej.  1/ Grubość blacho dachówki min. 0,50 mm  2/ Gwarancja techniczna( funkcjonalna) min. 30 lat  3/ Gwarancja estetyczna min 10 lat | m2 | 114 |  |  |
| 9. | Montaż gąsiorów z blachy | mb | 8,0 |  |  |
| 10. | Obróbki blacharskie blachą ocynkowaną kominów , pasów pod rynnowych ponad 25 cm | m2 | 4,0 |  |  |
| 11. | Obróbki blacharskie blachą ocynkowaną wiatrownic ponad 25 cm | m2 | 5,0 |  |  |
| 12. | Montaż rynien z blachy ocynkowanej Ø 135 mm | mb | 16 |  |  |
| 13. | Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej Ø 90 mm | mb | 8 |  |  |
| 14. | Montaż płotków przeciwśniegowych | mb | 16,0 |  |  |
| 15. | Montaż ławy kominiarskiej | mb | 1,0 |  |  |
| 16. | Montaż stopni włazowych | szt. | 5 |  |  |
| 17. | Wykonanie instalacji odgromowej z protokołem pomiarów | kpl. | 1 |  |  |
| 18. | Wywóz elementów z rozbiórki pokrycia dachu z utylizacją płyt azbestowych | kpl. | 1 |  |  |

**RAZEM NETTO …………………**

**VAT 23 % …………………**

**OGÓŁEM …………………**

słownie: …………………………………………………………. brutto

…………………………….

/ podpis wykonawcy/

Data ……………….

**Uwaga:**

**Kolor blacho dachówki do uzgodnienia z zamawiającym**